**用户需求**

一、项目名称

惠来县人民医院信息化设备及办公耗材配送服务项目

二、供应商资格

1、必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人；

2、依法取得营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、组织机构代码证和税务登记证复印件（或者“三证合一”复印件）（加盖公章）。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

 4、不接受联合体报名。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。

三、项目概况

为满足医院日常办公与临床业务需求，需采购不同类别的信息设备配件、打印耗材等常用物品，采购数量按业务实际需求量来配送，采购内容详见“配送货物列表”。

配送货物列表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **规格型号** | **单位** | **单价最高限价(元)** |
| 1 | 惠普原装152A硒鼓 | 适用于Hp Laserjet Pro 4004,MFP 4104 | 支 | 620 |
| 2 | 惠普原装CF230A硒鼓 | 适用于LaserJet Pro M203dw | 支 | 380 |
| 3 | 惠普原装W1110A硒鼓 | 适用于hp 108a/w 136a/w/nw 138p/pn/pnw，颜色：黑色，打印页数：1500页 | 支 | 330 |
| 4 | 惠普原装CF218A硒鼓 | 适用于：HP LaserJet Pro M104a激光打印机 HP LaserJet Pro MFP M132a多功能一体机,颜色：黑色打印页数范围≥1400 | 支 | 310 |
| 5 | 惠普原装166A硒鼓 | 适用于Hp Laser1008,MFP1188,MFP1136、HP LaserJet Pro MFP 4104fdn | 支 | 500 |
| 6 | 惠普原装CF228A硒鼓 | 适用于HP LaserJet Pro M403dw | 支 | 500 |
| 7 | 佳能原装CRG046硒鼓(黑色) | 适用于Canon imageCLASS LBP653Cdw | 支 | 489.5 |
| 8 | 佳能原装CRG046硒鼓（彩色） | 适用于Canon imageCLASS LBP653Cdw | 支 | 580 |
| 9 | 佳能原装CRG054硒鼓（黑色） | 适用于canon ImagechAss LBP621cw | 支 | 390 |
| 10 | 佳能原装CRG054硒鼓（彩色） | 适用于canon ImagechAss LBP621cw | 支 | 390 |
| 11 | 佳能原装CRG045硒鼓（黑色） | 适用于Canon MF632Cdw | 支 | 334 |
| 12 | 佳能原装CRG045硒鼓（彩色） | 适用于Canon MF632Cdw | 支 | 334 |
| 13 | 柯尼卡美能达原装TN223粉盒(黑) | 适用于bizhub C226 | 支 | 334 |
| 14 | 东芝原装T-FC425C粉盒(黑) | 适用于e-STUDIO2520AC | 支 | 450 |
| 15 | 东芝原装T-FC425C粉盒(彩) | 适用于e-STUDIO2520AC | 支 | 450 |
| 16 | 柯尼卡美能达原装TN223粉盒(彩) | 适用于bizhub C226 | 支 | 400 |
| 17 | 柯尼卡美能达原装WX104废粉盒 | 适用于bizhub C226 | 支 | 100 |
| 18 | 联想LD230SH粉盒 | 适用于Lenovo LJ2310N | 支 | 235 |
| 19 | 格之格LT2451鼓架 | 适用于LJ2655DN、M3070、M7675XF | 支 | 130 |
| 20 | 格之格CC388A硒鼓 |  适用于LaserJet P1007/P1008、HP LaserJet Pro M126a MFP、HP LaserJet Pro M1136 | 支 | 80 |
| 21 | 格之格CL2451粉盒 | 适用于LJ2655DN、M3070、M7675XF | 支 | 80 |
| 22 | 京瓷5463粉盒(黑) | 适用于ECOSYS MA2100cx | 支 | 300 |
| 23 | 京瓷5463粉盒(彩) | 适用于ECOSYS MA2100cx | 支 | 300 |
| 24 | 802三色墨盒(黑) | 适用于HP Deskjet 1010 | 个 | 120 |
| 25 | 802三色墨盒(彩) | 适用于HP Deskjet 1010 | 个 | 120 |
| 26 | 815墨盒 | 适用于Canon PIXMA iP2780 | 支 | 139 |
| 27 | 816墨盒 | 适用于Canon PIXMA iP2780 | 支 | 170 |
| 28 | 845墨盒 | 佳能原装 | 支 | 119 |
| 29 | 846墨盒 | 佳能原装 | 支 | 155 |
| 30 | 惠普204墨盒(彩) | 适用于HP Color LaserJet Pro M154a | 支 | 330 |
| 31 | 惠普204墨盒(黑) | 适用于HP Color LaserJet Pro M154a | 支 | 320 |
| 32 | 扫码墩 | 型号：NLS-FR20，类型：工业级条码扫描器，支持码制：二维码/一维码，接口：USB/RS232，防护等级：IP65 | 台 | 160 |
| 33 | 热敏纸 | 名称：三防热敏标签纸规格尺寸：80\*50mm\*1000张 管芯内径7.5CM材质：热敏条码纸特性：三防（防水、防油，防刮擦）粘性好，打印清晰 | 粒 | 38 |
| 34 | 热敏纸（门诊大厅） | 规格：80mm×80mm，类型：三防热敏纸，单卷张数：2000张，管芯内径：7.5cm | 粒 | 12 |
| 35 | 不干胶标签纸 | 规格：85mm×65mm，材质：铜版纸，单卷张数：1000张，底纸类型：格拉辛底纸 | 粒 | 25 |
| 36 | 医疗票据热敏纸 | 规格：110mm×100mm，类型：三防热敏纸，单卷张数：1000张，管芯内径：7.5cm | 粒 | 44 |
| 37 | 随美二联二分之一打印纸 | 规格：241mm×280mm（二联单），整张：二分之一，材质：无碳复写纸，张数：1000张 | 包 | 80 |
| 38 | 随美二联全页打印纸 | 规格：241mm×280mm（二联单），整张：全页，材质：无碳复写纸，张数：1000张 | 包 | 80 |
| 39 | 随美四联二分之一打印纸 | 规格：241mm×280mm（四联单），整张：二分之一，材质：无碳复写纸，张数：1000张 | 包 | 85 |
| 40 | 爱普生照片喷墨纸 | 主要参数：原装相纸喷墨打印纸 相片纸 A4照片质量喷墨 (100张/包） | 包 | 60 |
| 41 | 无线键盘 | 参数：all in One 无线多媒体键盘 | 个 | 115 |
| 42 | 无线鼠标 | 产品类型：蓝牙无线鼠标连接方式：无线，分辨率：≤3000dpi产品尺寸（mm）：61.1x100.5x33mm接口：蓝牙 | 个 | 125 |
| 43 | 键鼠套装 | 名称：键盘鼠标套装颜色：黑色，USB接口 | 套 | 68 |
| 44 | 无线鼠标 | 产品类型：无线鼠标连接方式：无线，分辨率：≤3000dpi产品尺寸（mm）：99x60x39接口：USB | 个 | 70 |
| 45 | 有线鼠标 | 特点：磨砂材质产品类型：便携鼠标连接方式：有线产品尺寸（mm）:116\*57\*35接口：USB，线长：1.8m | 个 | 36 |
| 46 | 有线键盘 | 颜色：黑色，传输方式：线缆产品尺寸（mm）：460\*170\*24接口：USB接口，键位：标准104键 | 个 | 48 |
| 47 | 无线键鼠套装 | 类型：无线键盘鼠标套装颜色：黑色，连接方式：无线接收范围：10m，键盘按键数：104键键盘尺寸（mm）：441\*187\*21mm接口：USB，鼠标大小：小鼠 | 套 | 163 |
| 48 | 有线鼠标 | 类型：有线鼠标颜色：黑色，接口：USB接口 | 个 | 36 |
| 49 | 有线键盘 | 类型：有线、全尺寸键盘颜色：黑色，接口：USB接口 | 个 | 65 |
| 50 | 鼠标垫 | 名称：鼠标垫，材质：布垫规格：260\*210\*3mm | 张 | 7 |
| 51 | 世纪之星400W电源 | 额定功率：400W，接口：24Pin主板供电+4Pin CPU供电，支持SATA/大4D接口 | 个 | 220 |
| 52 | 海康半球监控头 | 类型：POE半球摄像机，分辨率：200万像素，夜视：红外30米，防护等级：IP67 | 支 | 400 |
| 53 | 六类网线 | 参数：六类网线， 千兆高速， CAT6类网络工程电脑监控跳线， 8芯双绞 10米 | 箱 | 780 |
| 54 | 电话机 | 品牌：中诺，类型：有线电话，功能：来电显示、免提通话、重拨功能 | 个 | 70 |
| 55 | 公牛排插 | 品牌：公牛，规格：新国标6孔位，线长：3米，额定功率：2500W，安全门设计 | 个 | 70 |
| 56 | 监控箱 | -材质：金属，尺寸：300×200×150mm，适用场景：壁挂式监控设备安装 | 个 | 40 |
| 57 | 睿易千兆8口交换机 | 品牌：锐捷，端口：8口千兆，传输速率：10/100/1000Mbps，类型：非网管型交换机 | 个 | 210 |
| 58 | 睿易千兆5口交换机 | 品牌：锐捷，端口：5口千兆，传输速率：10/100/1000Mbps，类型：非网管型交换机 | 个 | 155 |
| 59 | 优盘(金士顿） | 品牌：金士顿，容量：64G，接口：USB3.0，读取速度：≥100MB/s | 个 | 50 |
| 60 | 优盘(金士顿） | 品牌：金士顿，容量：128G，接口：USB3.0，读取速度：≥150MB/s | 个 | 70 |
| 61 | HDMI数据线 | 长度：5米，版本：HDMI 2.0，支持分辨率：4K@60Hz，材质：铜芯 | 条 | 35 |
| 62 | HDMI数据线 | 长度：3米，版本：HDMI 2.0，支持分辨率：4K@60Hz，材质：铜芯 | 条 | 30 |
| 63 | POE分离器 | 输入：48V POE，输出：12V/9V/5V DC（可调），接口：RJ45+DC接口 | 个 | 18 |
| 64 | 平行线电源线 | 线径：1.5平方毫米，长度：1.8米，插头类型：国标三脚插头 | 条 | 150 |
| 65 | 格之格色带架 | 型号：520K，适用打印机：爱普生LQ-630K/520K/735K等针式打印机 | 个 | 40 |
| 66 | 色带 | 型号：520K，适用打印机：爱普生LQ-630K/520K/735K等针式打印机 | 条 | 12 |
| 67 | 闪迪512G内存卡 | 品牌：闪迪，容量：512G，类型：SDXC卡，速度等级：Class10，U3，V30 | 个 | 300 |
| 68 | 海康智能球形摄像头 | 型号：DS-2DC4423IW-DE，像素：400万，变焦：20倍光学变焦，夜视：红外100米，支持POE | 个 | 1350 |
| 69 | 步步高子母机 | 类型：无绳子母机，主机1台+子机1台，支持来电显示、免提通话、录音功能 | 个 | 300 |
| 70 | 电话线 | 类型：双绞线，线径：0.5mm，长度：100米，接口：RJ11水晶头 | 粒 | 120 |
| 71 | 水晶头 | 类型：RJ45网络水晶头，适用网线：超五类/六类，材质：镀金铜芯 | 盒 | 50 |
| 72 | 网络钳 | 功能：多功能压线钳，适用接口：RJ45/RJ11，支持：8P/6P/4P水晶头压接 | 支 | 60 |
| 73 | 电话检测机 | 品牌：精明鼠，功能：线路通断测试/电压检测/极性识别，适用接口：RJ11/RJ45 | 支 | 116 |
| 74 | 网络寻线仪 | 品牌：精明鼠，功能：网络线路追踪/线序校对/断点定位，适用线缆：CAT5e/CAT6 | 支 | 105 |
| 75 | 锐捷POE交换机 | 型号：YS06G-P，端口：6口千兆POE，供电标准：IEEE 802.3af/at，总功率：60W | 只 | 240 |
| 76 | 金佳HDMI分配器 | 规格：1分2，支持分辨率：4K@60Hz，接口：HDMI 2.0，传输带宽：18Gbps | 个 | 110 |
| 77 | 铭豹HDMI光纤线 | 长度：30米，类型：光纤HDMI线，支持分辨率：4K@60Hz，版本：HDMI 2.0 | 条 | 240 |
| 78 | 铭豹HDMI光纤线 | 长度：15米，类型：光纤HDMI线，支持分辨率：4K@60Hz，版本：HDMI 2.0 | 条 | 175 |
| 79 | 铭豹VGA线 | 长度：15米，类型：VGA视频线，接口：HD15针，支持分辨率：1920x1080@60Hz | 条 | 175 |
| 77 | 网络直通头 | 类型：RJ45对接头，适用网线：超五类/六类，材质：镀金铜芯 | 个 | 12 |
| 80 | USB超声采集器 | 功能：超声图像采集传输，接口：USB 3.0，支持分辨率：1080P，兼容系统：Windows/Linux | 条 | 600 |
| 81 | 海康硬盘录像机 | 型号：DS-7804N-K1，通道：4路POE，分辨率：8MP，硬盘接口：SATA（支持6TB\*2） | 只 | 570 |
| 82 | 三星内存条 | 型号：DDR4-4G，类型：PC4-21300，频率：2666MHz，电压：1.2V | 条 | 230 |
| 83 | TSC-247标签打印机 | -打印方式：热转印，分辨率：300dpi，接口：USB/串口，最大打印宽度：104mm | 台 | 1600 |
| 84 | 芯烨热敏打印机 | 型号：XP-470B，打印宽度：80mm，接口：USB/网口，支持纸卷直径：83mm | 台 | 500 |
| 85 | 海力士服务器内存 | 型号：DDR4-16G，类型：PC4-21300P，频率：2666MHz，电压：1.2V | 条 | 420 |
| 86 | 三星内存条 | 型号：DDR4-8G，类型：PC4-21300，频率：2666MHz，电压：1.2V | 条 | 290 |
| 87 | 海力士内存条 | 型号：DDR4-16G，类型：PC4-21300P，频率：2666MHz，电压：1.2V | 条 | 380 |
| 88 | 海康POE交换机 | 型号：DS-3E1310P-E，端口：10口千兆POE，供电标准：IEEE 802.3af/at，总功率：65W | 个 | 475 |
| 89 | 海康录像机 | 型号：DS-7804N-K1，通道：4路POE，分辨率：8MP，硬盘接口：SATA（支持6TB\*2） | 个 | 570 |
| 90 | USB打印数据线 | 接口：USB-A转USB-B，长度：1.8米，适用打印机：HP/Canon/Epson主流型号 | 条 | 20 |
| 91 | 影驰显卡 | 型号：GT1030大将，显存：2GB GDDR5，接口：HDMI/DVI-D，功耗：30W | 块 | 550 |
| 92 | 联想电源 | 输出：20V4.5A（90W），接口：方形电源接口，适用机型：ThinkPad T/X系列笔记本 | 个 | 195 |
| 93 | 至强服务器CPU | -型号：Xeon E5-2609 v4，核心数：8核，主频：1.7GHz，TDP：85W | 粒 | 430 |
| 94 | 惠普服务器散热器 | 适用机型：HP ProLiant DL380 Gen9，类型：主动散热器，接口：LGA2011 | 个 | 160 |
| 95 | 惠普服务器风扇 | 适用机型：HP ProLiant DL380 Gen9，尺寸：60×60mm，转速：8000RPM | 个 | 120 |
| 96 | 显示器增高架 | 材质：ABS工程塑料，承重：15kg，高度调节范围：50-100mm，适用显示器：17-27英寸 | 个 | 50 |
| 97 | 专业功放机 | 型号：C-01，输出功率：300W×2（8Ω），接口：XLR平衡输入，散热：风扇强制散热 | 只 | 680 |
| 98 | 会议话筒 | 型号：海天260，指向性：心型，接口：XLR，线长：5米，适用：会议桌安装 | 支 | 320 |
| 99 | 音响 | 尺寸：6.5寸，类型：全频音箱，功率：60W，阻抗：8Ω，频响：80Hz-20kHz寸 | 个 | 260 |
| 100 | 全铜音频线 | 接口：双莲花头（RCA），长度：3米，线芯：无氧铜，屏蔽：双层铝箔+铜网 | 粒 | 335 |
| 101 | 紫光输稿器 | 型号：A2800，进稿容量：50张，扫描速度：30ppm，适用：A3/A4文档 | 只 | 650 |
| 102 | 惠普电源 | 额定功率：500W，接口：24Pin+8Pin CPU，适用：HP ProLiant DL系列服务器 | 台 | 280 |
| 103 | 锐捷POE交换机 | 型号：RG-ES105GC-P，端口：5口千兆POE，供电标准：IEEE 802.3af，总功率：55W | 个 | 247 |
| 104 | 固态硬盘(三星、西数、铠侠、金士顿) | 容量：500G，接口：SATA III 或 NVMe M.2，硬盘尺寸：2.5英寸或M.2 2280 | 块 | 320 |
| 105 | 固态硬盘(三星、西数、铠侠、金士顿) | 容量：1T，接口：SATA III 或 NVMe M.2，硬盘尺寸：2.5英寸或M.2 2280 | 块 | 500 |
| 106 | 固态硬盘(三星、西数、铠侠、金士顿) | 容量：2T，接口：SATA III 或 NVMe M.2，硬盘尺寸：2.5英寸或M.2 2280 | 块 | 850 |
| 107 | 固态硬盘(三星、西数、铠侠、金士顿) | 容量：4T，接口：SATA III 或 NVMe M.2，硬盘尺寸：2.5英寸或M.2 2280 | 块 | 1400 |
| 108 | 固态硬盘(三星、西数、铠侠、金士顿) | 容量：8T，接口：SATA III 或 NVMe M.2，硬盘尺寸：2.5英寸或M.2 2280 | 块 | 4500 |
| 109 | 固态硬盘(三星、西数、铠侠、金士顿) | 容量：16T，接口：SATA III 或 NVMe M.2，硬盘尺寸：2.5英寸或M.2 2280 | 块 | 12000 |
| 110 | 机械硬盘（希捷、西数、东芝） | 容量：500G，接口：SATA III，硬盘尺寸：3.5英寸 | 块 | 200 |
| 111 | 机械硬盘（希捷、西数、东芝） | 容量：1T，接口：SATA III，硬盘尺寸：3.5英寸 | 块 | 280 |
| 112 | 机械硬盘（希捷、西数、东芝） | 容量：2T，接口：SATA III，硬盘尺寸：3.5英寸 | 块 | 380 |
| 113 | 机械硬盘（希捷、西数、东芝） | 容量：4T，接口：SATA III，硬盘尺寸：3.5英寸 | 块 | 650 |
| 114 | 机械硬盘（希捷、西数、东芝） | 容量：8T，接口：SATA III，硬盘尺寸：3.5英寸 | 块 | 1300 |
| 115 | 机械硬盘（希捷、西数、东芝） | 容量：16T，接口：SATA III，硬盘尺寸：3.5英寸 | 块 | 2800 |

备注：以上耗材参考品牌：HP、佳能、美能达、爱普生、格之格。以上设备品牌型号仅供参考，供应商可提供产品品质、配置参数不低于参考品牌、型号的设备。

四、报价要求

1.原则上按配送项目各产品的单价价格作为基准价，进行统一下浮率报价，结算价=单价最高限价\*（1-成交下浮率）。部分产品可按实际情况以低于“单价最高限价\*（1-成交下浮率）”进行报价。

报价应包含但不限于包装费、搬运费、运输费、供应商承诺项目所产生的费用及国家规定的各项税费等。一经中标，合同期限内中标下浮率不做调整。

2.新增货物供货

后续项目服务过程中，采购人需要购买的货物出现新增且未在《运维设备设施清单》表格出现的，按照以下方式确定基准价：

在采购人预购买时间的30天前至1年内以供应商零售价格的最低价（需提供相关办公用品发票及清单证明）或预购买当天的京东商城价格（京东商城价格截图）、淘宝（淘宝商城价格截图）为基准价，再由采购人和供应商双方友好协商后确定最终价格。如配件较为特殊的，供应商提供市场价依据的年份可适当放宽。

五、服务要求

▲1.供应商提供的兼容硒鼓产品需适配相应的打印机机型，需承诺打印质量达到与原厂原装产品相当或优于的打印质量。兼容性要求：对于碳粉墨水等产品必须具有良好的兼容性，并且不得损坏使用设备 。（提供承诺函，格式自拟）

★2.所有物品在服务期内必须保证能供货。（投标时提供承诺函，格式自拟）

六、质量保证要求

★1.供应商必须承诺提供的产品为合法销售、渠道正规、全新正品，必须提供和使用设备品牌具有良好兼容性的原厂正品以及原厂原装耗材授权代理商提供的原装耗材，符合国家及用户提出的有关质量标准的耗材用品。如出现严重质量问题或产品制造商推诿质量、服务责任时，供应商须承担最终责任并提供质量和服务保障。如果出现假冒伪劣、盗版、产权不明等不合格产品，或供货质量货不符合要求的，采购人有权取消合同并追究相关的法律责任。

2.货物在验收、使用等过程中出现故障或质量问题，供应商须在接到采购人通知后2个小时内派人到现场予以更换。

3.从货物送达且验收完成之日起，采购人所购买的产品享有国家三包政策，质保期不少于1年（如“技术标准与要求”中另有规定的除外）。

七、配送要求

▲1.配送服务要求：所有产品必须送到医院指定的位置进行交货，下单成功后，送货时间不能超过2个工作日。

2.应急配送服务要求：在采购人发生紧急突发事件需临时下达特别紧急需求时，中标供应商需将配送物品在30分钟内送达指定地点。

八、验收要求

1.供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将货物运送至采购人指定的位置。

2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，所提供的货物必须为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4.采购人按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。

九、付款方式

支付比例100%,

▲1.合同签订后，付款金额以实际收货且通过采购人验收合格的数量为准，按月结算。

2.采购人每月在收到中标供应商开具的货物等额增值税普通发票后30日内支付货款。

3.对中标供应商应当承担的包括但不限于违约金、损害赔偿金等一切款项，采购人有权直接从中标供应商的应付未付款中直接进行抵扣。

十、服务年限

一年。

注：本项目带★号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足需求）将导致投标无效。采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。